Корпус фильтра BB-10 изготовлен из высококачественного пластика АВС и полипропилена с пластиковой резьбой.

Данный фильтр предназначен для установки в систему холодного водоснабжения и работы по тонкой очистке воды. В зависимости от типа устанавливаемых картриджей, может выполнять функции предварительной очистки и финишной очистки воды. В производстве корпусов используется безопасный материал пищевого класса.

Технические характеристики:

Максимальное давление 7 атмосфер.

Максимальная рабочая температура 40 °С

Габаритные размеры фильтра : (высота – 360 мм/ширина – 185 мм)

Присоединительный размер - 1"

Гарантия 2 года

Срок службы 15 лет.

Технические **характеристики** товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик